Text for specification

Description
CAPUS®Panel
chave seccionadora sob carga 3 polos
prensa-cabo 2,5 - 16 mm² / WG 16 - 6, manopla amarela-vermelha
40 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	40 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

corrente nominal (UL):	40 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 40 A)
AC-22 A (690 V / 40 A)
AC-21 A (690 V / 40 A)

power dissipation at full load of the item:	0,9 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
Capacidade nominal:	2,1 kA

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33850000A