Text for specification

Description
alimentação central 2000 A
para largura do armário 800 mm
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	2.000 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	1.400 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	63,2 W

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV

rated peak withstand current  Ipk max.:	105 kA

4-pole busbar system, can be retrofitted

Miscellaneous 
Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
35004000