Text for specification

Description
MOTUS®CrossBoard
partida híbrida de motor, 3 polos
unidade eletrônica de partida direta e reversa 0,18 - 3,0 A / interruptor para cargas resistivas 0,18 - 3,0 A
com interface IO-Link

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-2:2011
IEC 61508-1:2010
ISO 13849-1:2015

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	3 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V

rated current (UL):	3 A
rated voltage (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	6,0 W

Tensão nominal de isolamento:	550 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Material properties
Body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36130000A