Text for specification

Description
OMUS^®C14 CrossBoard Connect Plus
electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable
electronic unit switch for resistive loads 0.1 to 6.6 A
com interface IO-Link, com display

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

Approvals
UL, CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	6,6 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V

rated current (UL):	6,6 A
rated voltage (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

Tensão nominal de isolamento:	500 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV

SCCR:	100 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36183000A