Text for specification

Description
conexão por parafuso em clipe, para conector de cabo
M10
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0,5 W
current capacity (IEC) max.:	630 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	59,7 kA

pontos terminais
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01047000