Text for specification

Description
CRITO®
terminal de pinças
1000 - 2000 mm²
compartimento do terminal 105 x 28
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	1.600 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

corrente nominal (UL):	1.800 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
Corrente admissível com alimentação central:	2.800 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	85,5 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 2500 A / 480 V AC/DC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC, 200 kA with fuse Class L 1600 A 

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01071000