Text for specification

Description
CRITO®60Classic
conjunto de conexão, 4 polos, sem cobertura
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	550 A
Tensão de medição (IEC) AC:	800 V

corrente nominal (UL):	800 A
current capacity (IEC) max.:	800 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	50,3 kA

pontos terminais
lam. Cu from 3 x 20 x 1 to 10 x 32 x 1

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01162000