Text for specification

Description
terminal neutro, azul
montagem rápida
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	63 A
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V

Tensão nominal de isolamento:	500 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01257000