Text for specification

Description
suporte de barramento
1 polo, fixável a 01603 ou montagem individual, com cobertura integrada
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Tightening torque of the screws: 4 Nm

rated volteage (IEC) AC: 1000 V at pollution degree 2 and material class III

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01355000