Text for specification

Description
suporte de barramento, 1 polo, lateral
para barramentos de perfil duplo T, triplo T e TCC
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

7.5mm insulation between busbar and fixing plate

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01369000