Text for specification

Description
suporte PE/N
1 polo, pode ser montado individualmente.
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Anzugsdrehmomente der Schrauben: 4 Nm

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01601000