Text for specification

Description
CRITO®CrossBoard
fastening module
at rear feeding

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	800 V
tensão máxima IEC DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01605000A