Text for specification

Description
terminal de conexão de barramento 630 A
40 mm comprimento
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

corrente nominal (UL):	756 A

power dissipation at full load of the item:	0,5 W
current capacity (IEC) max.:	630 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	67,1 kA

SCCR: 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01823000