Text for specification

Description
terminal de conexão de barramento 1600 A
150 mm comprimento
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	1.400 A

power dissipation at full load of the item:	10,6 W
current capacity (IEC) max.:	1.600 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	72,7 kA

SCCR:	45 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01829000