Text for specification

Description
QUADRON®Panel
base fusível NH 250 A, montagem em painel, para PV
ambos os lados parafusos M10
tamanho 1XL / 1P, com proteção contra toque

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	1000 V
Tensão de medição (IEC) DC:	1500 V

rated current (UL):	250 A
rated voltage (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	5,5 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

SCCR:	15 kA

for fuse links IEC 60269-6

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
03290000