Text for specification - draft 

Description
CAPUS®Panel
chave seccionadora sob carga 2 polos
parafuso M10, sem manopla
400 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Approvals
UL

Electrical data

corrente nominal (UL):	400 A
tensão nominal (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	11,0 W

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
23051000AD