Text for specification

Description
CAPUS®Panel
chave comutadora 3 polos + N
parafuso M6
160 A

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	150,4 W

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
Capacidade nominal:	10 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
23121000AD