Text for specification

Description
CAPUS®Panel
chave comutadora 4 polos
parafuso M16
1250 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	1.250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	102,4 W

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	12 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
23176000AD