Text for specification

Description
terminal de conexão, conexão lateral
6 - 50 mm²
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	125 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
tensão máxima IEC AC:	690 V
tensão máxima IEC DC:	600 V

pontos terminais
6 - 50mm² round, solid and stranded
4 - 35mm² flexible with wire-end ferrule
Md 3.5Nm
max. connection diameter 10mm

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31029000A