Text for specification

Description
CUSTO^®Panel
base fusível D0, montagem em painel
E 18 / 63 A / 1P
proteção contra contato

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approvals
VDE

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	63 A
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V
Tensão de medição (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	440 V
tensão máxima IEC DC:	262 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

A direção da alimentação marcada no produto deve ser rigorosamente observada. 

Miscellaneous 
large clamping range, holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31303000