Text for specification

Description
CUSTO®60Classic
base fusível D, montagem de barramento, 57 mm
para barramento 10 mm, anel de ajuste
E 33 / 3P
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	63 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V
Tensão de medição (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	10,0 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
tensão máxima IEC AC:	725 V
tensão máxima IEC DC:	630 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31409000