Text for specification

Description
CUSTO®60Classic
base fusível D, montagem de barramento, 42mm
parafuso de ajuste
E 27/3P
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	25 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V
Tensão de medição (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	1,2 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
tensão máxima IEC AC:	550 V
tensão máxima IEC DC:	525 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

Pode ser usado como derivação de circuitos do sistema de barramento. Não é aceitável a aplicação na forma de alimentador do sistema de barramento. 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31441000