Text for specification

Description
AMBUS Panel
suporte para fusíveis cilíndricos
10x38 / 1P
30 A / 1000 V DC

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approvals
IEC (CB), CSA, UL, CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	30 A
Tensão de medição (IEC) DC:	1000 V

corrente nominal (UL):	30 A
tensão nominal (UL) DC:	1000 V

power dissipation at full load of the item:	0,3 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1000 V
short-circuit strength when protected by fuses:	20 kA

use of fuse links with silver plated caps is recommended

Miscellaneous 
large clamping range
holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31971000