Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 630 A
Anschlussschrauben M10 (oben / unten)
184 x 320
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	630 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	31,5 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32004000