Text for specification

Description
EQUES^®60Classic
adaptador para barramentos, 250 A
terminais de 35 - 120 mm² na parte superior
110 x 320
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	250 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	34,6 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC DC:	800 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	55,8 kA

Miscellaneous 
Movable fastening rails with M4 slide nuts for safe mounting of the switching devices.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32168000