Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 16 A 
 para partida reversa Allen-Bradley 140M-RC2E, Eaton PKZM0, Siemens S00, Schneider Electric GV2 com terminais de conexão por mola
90 x 200, com cabos AWG 14 (2,5 mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	16 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	12 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0,8 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.
For switching devices with spring-loaded terminals

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32440000