Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 80 A
2 trilhos de montagem ajustáveis
54 x 200, sem fios, com terminais 16 mm², operação pela parte traseira
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	80 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

corrente nominal (UL):	80 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9,3 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32467000