Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 500 A, 4 polos
185 x 300
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	500 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	630 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32583000