Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 210 A, 3 polos
105 x 240
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	210 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	18,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32597000A