Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador de barramento 150 A, 3 polo
105 x 190
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	150 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	150 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with DIVQ/7 250 A / 600 V AC, 65 kA with DIVQ/7 250 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32600000