Text for specification

Description
CrossLink^®60Classic
adaptador 125 A em barramento para reposição
base adaptadora para barramento
49,5 mm x 200 mm, exclusivo para uso com QU-NH000
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	125 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32620000A