Text for specification

Description
EQUES®30Compact
adaptador para barramentos 1 polo, 32 A
1 trilho de montagem fixo
18 x 160 / 6 mm²
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	32 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32629000