Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 80 A
 para partida direta Siemens Sirius tamanho S2, 260 mm de comprimento
54 x 260, com cabos AWG 4 (25 mm²), conexão ao sistema na parte superior
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	80 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	80 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32663000A