Text for specification

Description
EQUES^®CrossBoard
adaptador 16 A
1 trilho de montagem ajustável, com cabos AWG 14 (2,5 mm²) 160 mm de comprimento, para dispositivos com tecnologia de terminal de conexão por mola
45 x 160

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
IEC (CB), UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	16 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	12 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC, 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 12 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32669000A