Text for specification

Description
EQUES®30Compact
adaptador para barramentos 25 A
para partida direta Siemens S00 com conexão terminal por mola
45 x 160, com cabos AWG 12 (4 mm²)
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	25 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32693000A