Text for specification

Description
CAPUS®Panel
interruptor de comutação 3 polos
prensa-cabo 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, manopla cinza grafite
32 A

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	32 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-23 A (415 V / 100 A)
AC-22 A (690 V / 100 A)
AC-21 A (690 V / 100 A)

power dissipation at full load of the item:	0,6 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
Capacidade nominal:	2,1 kA

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33848000A