Text for specification

Description
suporte de barramento, lateral
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV

can also be used for 4-pole busbar systems

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
35008000