Text for specification

Description
EQUES^®30Compact
adaptador para barramentos 16 A
1 trilho de montagem fixo, com porta-fusível 10x38 / Class CC
22,5 x 160, com perfil superior removível e cabos AWG 14 (2,5 mm²)
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	16 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	12,5 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	725 V

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36001000D