Text for specification

Description
EQUES®CrossBoard
adaptador 16 A
1 trilho de montagem fixo, com porta-fusível 10x38 / Class CC
22,5 x 160, com cabos AWG 14 (2.5 mm²)

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
IEC (CB), UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	16 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

corrente nominal (UL):	12,5 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	725 V

Miscellaneous 
Leitungsenden ultraschallverdichtet.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36009000A