Text for specification

Description
MOTUS®CrossBoard
partida híbrida de motor, 3 polos
unidade eletrônica de partida direta e reversa 0,075 - 0,6 A / interruptor para cargas resistivas 0,075 - 0,6 A

Standards
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approvals
UL, CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	0,6 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V

corrente nominal (UL):	0,6 A
rated voltage (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	2,8 W

Tensão nominal de isolamento:	500 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36109000A