Text for specification

Description
OMUS®CrossBoard
chave híbrida, comutável 3 polos ou 1 polo
unidade eletrônica de interruptor para cargas resistivas 25,0 A, para aplicações IEC

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Approvals
IEC (CB)

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	25 A
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

Tensão nominal de isolamento:	500 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	2,5 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36154000A