Text for specification

Description
OMUS®30Compact
chave híbrida, comutável 3 polos ou 1 polo
interruptor para cargas resistivas 20,0 A, para aplicações UL
30Compact 3P

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Approvals
IEC (CB), UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	20 A
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V

corrente nominal (UL):	20 A
rated voltage (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

Tensão nominal de isolamento:	500 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	2,5 kV

Miscellaneous 
Up to 25A continuous current, including power monitoring
3 phase switching or independent phase switching is possible
Built-in functions for energy supply, fuse protection and switching
More than 30 million operating cycles through hybrid technology 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36157000A