Text for specification

Description
EQUES®CrossBoard
adaptador 16 A
fase L1, trilho de montagem fixo, com condutores AWG 14 (2,5 mm²)
18 x 160

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	16 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	16 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with JFFZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC, 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 277 V AC, 14 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 16 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32300000A