Text for specification

Description
BROOME10®CrossBoard
fonte de alimentação 10 A
400 V AC / 24 V DC, com terminais de engate rápido

Standards
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-2-201:2013

Approvals
IEC (CB), UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	480 V
rated voltage (UL) AC:	480 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

2-pole feeding at L1 and L2

pontos terminais
f+AE max. 1,5 mm²

Miscellaneous 
direct installation to CrossBoard®
efficiency of 95% permits an intallation width of 45 mm
self-protected at short-circuit with intelligent re-start
no pre-fuse needed
overvoltage capacity up to 6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36200000A