Text for specification

Description
montagem para cobertura de seção de barramentos
profundidade 32 mm, para 01025
9 x 196 x 32
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data

Material properties
Cover:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01026000