Text for specification

Description
CRITO®
placa terminal
1200 - 3600 mm²
compartimento do terminal 101 x 23-45
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	2.500 A
Tensão de medição (IEC) AC:	800 V

rated current (UL):	1.800 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
Corrente admissível com alimentação central:	3.200 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	107 kA

SCCR:	25 kA

pontos terminais
terminal space 101 x 23-45
2 terminal screws M12

Material properties
Connecting screws:
	Set screw M16, Allan key size 8

Stainless steel terminal body

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01186000