Text for specification

Description
placa de proteção contra contato acidental para conectores longitudinais
3 polos, montagem de frente e traseira, largura da cobertura 115 mm
montagem de 2 suportes de barramento 01430 com uma distância entre centros de 100 mm
185Power

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approvals
UL

Electrical data

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01482000A