Text for specification

Description
perfil de cobertura frontal, para sistemas 4 polos
parte frontal montada, 1,10 m de comprimento, para suporte 01137
3 x 250 x 1100
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approvals
CSA, UL

Electrical data

Material properties
Main body:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01599000