Text for specification

Description
barramento 12 x 5
comprimento 2,40 m, estanhado
30Compact 3P
30Compact 5P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
CSA, UL

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	32,0 W

Die erreichbare Strombelastbarkeit hängt von den Temperaturverhältnissen (Lufttemperatur, Schienentemperatur) am Einbauort ab. Strombelastbarkeit 

Material properties
Main body:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

corrosion-resistant, also in aggressive environments

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01618000