Text for specification

Description
CAPUS®Panel
chave seccionadora sob carga 3 polos
parafuso M6, manopla cinza grafite
160 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	11,7 W

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
Capacidade nominal:	17,6 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
23001000AD